Title: Wykonawca:
Author: Marek Jab³oñski
Last saved by: Paweł Kulesza
Company: private

Przedmiar robót

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – DROGA DOJAZDOWA
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja: 07-221 Brańszczyk,  Trzcianka 
				(kod - miejscowość)

Lp.

Podstawa
ustalenia

Opis robót

Jedn. miary

Ilość

1

wg  ceny
jednostkowej
KSNR  10202-06-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,40 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t,na odległość do 1 km,w gruncie kat.III-IV

m3

111,52

2

wg  ceny
jednostkowej
KSNR  60403-03-040

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

m

150,42

3

wg  ceny
jednostkowej
KSNR  60103-03-050

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI

m2

301,40

4

wg  ceny
jednostkowej
KSNR  60113-01-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

301,40

5

wg  ceny
jednostkowej
KSNR  60113-05-050

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

301,40

6

wg  ceny
jednostkowej
KSNR  60502-0301-050

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem

m2

301,40

Kosztorys ofertowy

1

KSNR  1 0202-06-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,40 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t,na odległość do 1 km,w gruncie kat.III-IV

krotność
1,00

obmiar
111,52 m3

ilość
111,52

met. ZN
cena jedn.

wartość

obmiar:
Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4
1. | 301,40*0,37 | | | |
Składniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartość
jedn.

1.

999-149
Robocizna

r-g

2.

11162-148
Koparka gąsienicowa 0,40 m3

m-g

3.

39811-148
Samochód samowyładowczy do 5 t

m-g

2

KSNR  6 0403-03-040
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

krotność
1,00

obmiar
150,42 m

ilość
150,42

met. ZN
cena jedn.

wartość

obmiar:
Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4
1. | 6,00+2,80+7,60+6,80+3,80+6,70+4,75+5,00+17,70+5,80+7,70+5,80+18,45+2,80+5,36+17,36+3,83+7,84+5,35+6,18+2,80 | | | |
Składniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartość
jedn.

1.

999-149
Robocizna

r-g

2.

2370699-060
Beton zwykły z kruszywa naturalnego

m3

3.

2600619-060
Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III

m3

4.

2220099-040
Krawężniki drogowe betonowe

m

5.

1601899-060
Piasek

m3

6.

1700301-034
Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków

t

7.

3930000-060
Woda

m3

3

KSNR  6 0103-03-050
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI

krotność
1,00

obmiar
301,40 m2

ilość
301,40

met. ZN
cena jedn.

wartość

Składniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartość
jedn.

1.

999-149
Robocizna

r-g

2.

3930000-060
Woda

m3

3.

11612-148
Równiarka samojezdna74kW/100KM

m-g

4.

12300-148
Walec wibracyjny samojezdny

m-g

5.

11333-148
Spycharka gąsienicowa  75 KM

m-g

4

KSNR  6 0113-01-050
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

krotność
1,00

obmiar
301,40 m2

ilość
301,40

met. ZN
cena jedn.

wartość

obmiar:
Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4
1. | 2,80*7,60+6,00*6,70+4,30*18,00+3,45*2,20+21,80*2,60+23,20*4,00+3,30*3,30*0,5 | | | |
Składniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartość
jedn.

1.

999-149
Robocizna

r-g

2.

1600599-034
Kruszywo mineralne n/sort.(tłuczeń,klińce)

t

3.

3930000-060
Woda

m3

4.

11612-148
Równiarka samojezdna74kW/100KM

m-g

5.

12100-148
Walec statyczny samojezdny

m-g

5

KSNR  6 0113-05-050
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

krotność
1,00

obmiar
301,40 m2

ilość
301,40

met. ZN
cena jedn.

wartość

Składniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartość
jedn.

1.

999-149
Robocizna

r-g

2.

1600599-034
Kruszywo mineralne n/sort.(tłuczeń,klińce)

t

3.

1600600-034
Miał kamienny

t

4.

3930000-060
Woda

m3

5.

11612-148
Równiarka samojezdna74kW/100KM

m-g

6.

12100-148
Walec statyczny samojezdny

m-g

6

KSNR  6 0502-0301-050
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem

krotność
1,00

obmiar
301,40 m2

ilość
301,40

met. ZN
cena jedn.

wartość

Składniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartość
jedn.

1.

999-149
Robocizna

r-g

2.

2222130-050
Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,kolorowe

m2

3.

1601802-060
Piasek uszlachetniony

m3

4.

1700301-034
Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków

t

5.

3930000-060
Woda

m3

6.

45110-148
Wibrator powierzchniowy

m-g

Wartość Kosztorysu:
Nazwa | Skr | Wartość | | R | M | S | Kw. Stała | Razem
Koszty bezpośrednie | KB | | PLN | | | | |
Pozycje z narzutami | PozZN | | PLN | | | | |
Koszty z narz. w rozbiciu | KzNwR | 22,00 | % | | | | |
Koszty z narzutami (netto) | KzN | | PLN | | | | |
Stawka VAT | VAT | 22,00 | % | | | | |
Wartość brutto | WB | | PLN | | | | |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 496,5244 | |
| | | Robocizna pomocnicza | | | |
| | | Razem: | | 496,5244 | |

Zestawienie materiałów:

Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | 0 | 1600599 | Kruszywo mineralne n/sort.(tłuczeń,klińce) | t | 159,7394 | |
2. | 0 | 1600600 | Miał kamienny | t | 4,3099 | |
3. | 0 | 1601802 | Piasek uszlachetniony | m3 | 24,6541 | |
4. | 0 | 1601899 | Piasek | m3 | 2,9332 | |
5. | 0 | 1700301 | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | t | 4,1130 | |
6. | 0 | 2220099 | Krawężniki drogowe betonowe | m | 153,4284 | |
7. | 0 | 2222130 | Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,kolorowe | m2 | 307,4229 | |
8. | 0 | 2370699 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 3,1287 | |
9. | 0 | 2600619 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 0,0903 | |
10. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 19,1047 | |
| | | Materiały pomocnicze | | | |
| | | Razem: | | | |

Zestawienie sprzętu:

Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | 0 | 11162 | Koparka gąsienicowa 0,40 m3 | m-g | 7,4940 | |
2. | 0 | 11333 | Spycharka gąsienicowa  75 KM | m-g | 1,2056 | |
3. | 0 | 11612 | Równiarka samojezdna74kW/100KM | m-g | 2,9236 | |
4. | 0 | 12100 | Walec statyczny samojezdny | m-g | 20,1633 | |
5. | 0 | 12300 | Walec wibracyjny samojezdny | m-g | 1,2357 | |
6. | 0 | 39811 | Samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 22,4151 | |
7. | 0 | 45110 | Wibrator powierzchniowy | m-g | 39,1814 | |
| | | Sprzęt pomocniczy | | | |
| | | Razem: | | | |

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.50)

str